Kiegészítő tájékoztatás:
Az 1. mellékletben – 1. és 2. képen – világosan azonosítottuk azt a piros pontot, ahol a mérőberendezést fogják elhelyezni, hogy rögzítsük a metróba be- és kilépő emberek áramlását, valamint az utcákon zajló forgalmat. Ez tényleg így van?
 - Igen, a piros pontnál van az általunk javasolt elhelyezési pozíció.
 
Meg tudod erősíteni a piros pont magasságát a képen? 
- A piros pont (a Futár kijelző teteje) 3,15-3,3 méter magasan van a talajtól, az útfelület ettől 0,8 méterrel lejjebb fut.

Lehet, hogy egy árbocot is rögzíthetünk, hogy magasabban helyezzük el a felszerelést?
 - Roncsolás nélkül rögzíthető függőleges árbóc (de a metróállomás felé a tetőszerkezet ezesetben blokkolhatja a rálátást). Az ehhez esetlegesen szükséges statikai vizsgálatok vagy engedélyek elvégzése/megszerzése a vállalkozó felelőssége.

Meg tudja erősíteni, hogy ezen a helyen állandó áram van? 
- Igen, a piros pontnál tudunk állandó áramellátást biztosítani.

Kitől kellene engedélyt kérni, hogy a berendezést a piros pont helyére telepítsék? 
- A piros pont helyére való telepítéshez nem szükséges külön engedély.

Választhatunk másik helyet?”
 - Ha jól gondolom az Örs vezér terén belüli másik helyre gondol. Lehetséges másik helyet választani, de nagy eséllyel az oda való kihelyezéshez a Budapest Közúttól, a BKV-tól vagy a fővárostól szükséges engedélyt szerezni mind az eszköz telepítéséhez, mind az áramellátás biztosításához. Ebben a folyamatban a BKK csak korlátozottan tud segíteni, és az engedély meg nem szerzéséből (és esetlegesen az emiatti nem teljesítésből) adódó felelősség teljes mértékben a vállalkozót terheli.

